

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

KLASA: 406-05/17-01/10

URBROJ:238/10-02-02/4-17-9

Ivanić-Grad, 16. veljače 2017.

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: Izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta i uređenju pješačkih staza na lokaciji k.č.br. 2294, 2079/4, 2079/1, k.o. Ivanić-Grad

* pojašnjenje Troškovnika

Na zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata, sukladno članku 202. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) dajemo pojašnjenje troškovničkih stavki kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.17.** | **Dekorativni prani drobljenac na mjestu pješačkih površina u zoni dječjeg igrališta** |
|  | Nabava i ugradnja dekorativnog pranog drobljenca na mjestu pješačke površine u sloju od 25cm . Granulacija kamenog materijala je 4-8mm, a vrsta kamena i boja prema izboru projektanta. Površina na kojoj se vrši ugradnja drobljenca je 886,0 m2. Sve radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji.  **Pojašnjenje – vrsta i boja kamenog materijala: svjetlo sivi drobljeni, prani kameni materijal dolomitnog podrijetla granulacije 4-8mm.** |
|  |  |
| **1.18.** | **Dekorativni prani drobljenac na mjestu pješačkih površina u zoni dječjeg igrališta** |
|  | Nabava i ugradnja dekorativnog pranog drobljenca na mjestu pješačke površine u sloju od 5cm . Granulacija kamenog materijala je 8-16mm, a vrsta kamena i boja prema izboru projektanta. Površina na kojoj se vrši ugradnja drobljenca je 179,0 m2. Sve radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji.  **Pojašnjenje – vrsta i boja kamenog materijala: Svjetlo sivi drobljeni, prani kameni materijal dolomitnog podrijetla granulacije 8-16mm.** |
|  |  |
| **2.10.** | **Dekorativni obluci** |
|  | Nabava i ugradnja dekorativnih oblutaka promjera Ø16-32 mm na sloj tucanika između asfalta i betonskih opločnika prema. Boja i vrsta kamenog materijala prema izboru projektanta.  **Pojašnjenje – vrsta i boja kamenog materijala: riječni prani oblutci (šareni) promjera Ø16-32 mm.** |

GRAD IVANIĆ-GRAD